[image: Et billede, der indeholder Grafik, Font/skrifttype, grafisk design, logo]

Dustex er et bæredygtigt og miljøvenligt norsk støvbindingsmiddel, som er fremstillet af lignin fra fyrretræ. Det binder effektivt støvet, når det sprøjtes ud på grusveje og andre områder plaget af støv. ved at binde de små og store partikler sammen, får man også en meget mere stabil vej 
Dustex blevet brugt  i mange år som støvbindingsmiddel i Skandinavien, og Dustex er siden 2008 importeret og forhandlet i Danmark af entreprenør Flemming Søndergaard, Mange danske entreprenører, pladsfolk og ingeniører kender i dag Dustex og bruger støvbindingsmidlet til at forhindre, at støv hvirvler op på byggepladsen og generer omgivelser, håndværkere, og slid på deres entreprenørmateriel. Dustex anvendes også til at dybdestabilisere kørevej og pladser.
Glade brugere af Dustex er eksempelvis entreprenørvirksomhederne A Enggaard og Aarsleff, de lægger selv støvbindingsmidlet ud på de steder, hvor der er størst støvgener.
Beboere ved grusvejen er lykkelige
En lang række kommuner anvender ligeledes Dustex til at binde støv.
Skive kommune bruger det på Fur og ved campings pladser og de steder hvor de er plaget af støv fra grusveje
Tønder Kommune, som har omkring 200 kilometer grusveje, hvorfra støvet generer de omkringboende. Arkil Vejservice står for drift og vedligehold af kommunens veje og har fundet en løsning på støvproblemerne med Dustex. – Beboerne omkring grusvejene er lykkelige for, at vi kommer og binder støvet., og de kan tydeligt mærke en stor forskel bagefter, siger entrepriselederassistent Morten Just Hansen, Arkil Vejservice.
Uden støvbinding, er beboerne langs grusvejene generede af støv i deres hverdag 
Naturprodukt
Tidligere har Arkil Vejservice bundet støvet med saltvand, men det var mindre effektivt og virkningen holdt kun tre til fem dage. Dustex holder støvet nede i en meget længere periode. – Dustex fungerer rigtig godt, det er effektivt, og så er vi vilde med, at det er et rent naturprodukt, siger Morten Just Hansen fra Arkil Vejservice.
Binder CO2
Dustex bliver produceret i norske Sarpsborg af Borregaard, og nordmændene udvinder lignin fra grantræ for at producere støvbindingsmidlet. Produktionen af støvbindingsmidlet har en positiv indflydelse på mængden af CO2 i atmosfæren, da 1,4 kg CO2 bliver taget ud af atmosfæren for hvert kg produceret Dustex.
Mindre materialespild
Ved brug af dustex minimere du grustab og du undgår at tilføre nyt materiale unødigt – det sparer både penge og ressourcer.
Bæredygtighed i praksis
Med Dustex bidrager du aktivt til en mere bæredygtig bygge- og anlægsbranche. Det er et effektivt alternativ i en tid, hvor råstoffer er en begrænset ressource, og hvor fokus på miljøansvar er i højsædet
Mød Dustex på fagmesser
Dustex deltager og svarer på spørgsmål om støvbinding 
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